0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Track Lengh

Efficiency

Data ΛεΓ=0.933Α0.004 MC ΛεΓ=0.927Α0.005