-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2

-400 -200 0 200

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0

0 100 200 300 400

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 100 200 300 400

Run 613425 Residual Trends

z-pos of Tubes (cm)

Avg. Residual (ns)

R-pos of Top Tubes (cm)

Avg. Residual (ns)

R-pos of Bottom Tubes (cm)

Avg. Residual (ns)

Tube/Cable No

Residual (ns)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

0 200 400 600